**Инструкция по эксплуатации диспенсера для мыла**

**500G**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего магазина, надеемся, что Вы остались довольны покупкой.

Расскажите о своих впечатлениях, оставив честный отзыв о самом товаре, помогите другим сделать правильный выбор.

|  |
| --- |
| Если товар Вам понравился, вы можете получить **ПРИЯТНЫЙ БОНУС – 100 руб. на карту или телефон.** Что для этого нужно сделать?   1. Написать нам положительный отзыв и   поставить **⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️**   1. Прислать нам скриншоты Вашего отзыва и этой инструкции, данные куда перевести бонус (укажите еще банк), в телеграмм бот **@wisehome\_brand\_bot**, или перейдя по QR-коду   qr  **НИГДЕ** не публикуйте информацию про бонус, особенно в отзывах!  Так как площадка WB может заблокировать отзыв! |

Просим Вас **оценивать работающий товар**. Если Вы получили брак или диспенсер для мыла перестал работать в течение гарантийного срока – **6 месяцев**, Вы можете осуществить возврат и сделать новый заказ, или получить полный возврат денежных средств. Для решения проблемы или по любому другому вопросу оставьте заявку в телеграмм боте **@wisehome\_brand\_bot.**

**!!МЫ ОПЕРАТИВНО РЕШИМ ВАШ ВОПРОС!!**

Не торопитесь оставлять негативный отзыв в случае, если повреждена упаковка, перепутан товар, задержалась доставка, **МЫ-ПРОДАВЦЫ не выполняем функцию логистики**! Хотим Вас уверить, что все наши товары проходят проверку на брак и целостность, перед тем как поступить на склад маркетплейса.

**Комплектация:**

1 х Автоматический дозатор мыла;

1 х Инструкция.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА:**

Модель: 500G

Управление: сенсорное

Питание от батареек: 4xAA щелочные батареи (не включены)

Материал: ABS пластик

Время выдачи пены: 5 режимов

Вес: 400 г. (без батарей)

Объем: 500 мл.

Размеры: 72 (Ш) x164 (Г) x182 (В) мм

Метод установки: настольный

**Индикатор уровня подачи пены:** режимы подачи пены – выбираются вручную.

**Способ применения:** можно использовать любое средство (жидкое мыло, антисептик, санитайзер, гель для душа, шампунь, жидкость для мытья посуды). **РАЗВОДИТЬ С ВОДОЙ НЕ НАДО!** Залейте раствор в емкость диспенсера, после того, как установите батареи в отсек, (НЕ переполняйте (максимум 500 мл)), и плотно закройте крышку. Включите диспенсер и отрегулируйте подачу пены.

**Способ включения:** включите диспенсер, удерживая кнопку «+» один раз в течение 2 сек., светодиодный индикатор загорится зеленым. Выключить аналогичным способом, светодиодный индикатор загорится красным.

Выберите 1 из 5 режимов дозирования, по умолчанию стоит 3 режим:

(+) – увеличить объем выдачи жидкости;

(-) – уменьшить объем выдачи жидкости.

Поднесите руку к сенсору диспенсера и получите жидкое мыло.

Сенсор так же реагирует на губку и на руку в перчатках.

Дозатор мыла перейдет в режим ожидания, если он не работает в течение

длительного времени, нет необходимости выключать его самостоятельно.

**ВНИМАНИЕ**: диспенсер работает только от батареек. Батарейки в комплект не входят!!!

Перед использованием диспенсера откройте батарейный отсек в нижней части диспенсера. Правильно вставьте 4 щелочных батарейки типа АА, соблюдая полярность батарейного отсека. Поверните и зафиксируйте круглую крышку.

Светодиодный индикатор красный – низкий заряд батареек.

**Предостережения:**

Внимательно прочитайте инструкцию по применению диспенсера!

Используйте диспенсер только в соответствии с инструкцией, приведенной в данном руководстве пользователя.

1. Диспенсер не является игрушкой. Держите его в недоступном для детей и домашних животных месте.
2. Не используйте и не храните диспансер в среде, подверженной воздействию сильного статического электричества или магнитных полей.
3. Не подвергайте диспенсер воздействию прямых солнечных лучей, источников тепла, чрезмерной влажности или агрессивных сред.
4. Не погружайте изделие в воду и не мойте непосредственно водой.
5. Не используйте диспенсер, если он упало в воду или какую-либо жидкость.
6. Не используйте диспенсер в душе.
7. При необходимости очистки рекомендуется использовать влажное полотенце, чтобы аккуратно протереть поверхность диспенсера, когда он выключен.
8. Категорически запрещается использовать или добавлять мыло или другое средство, содержащее примеси, такие как гранулы и порошки, во избежание поломки диспенсера.
9. Если диспенсер не используется в течение длительного времени, вылейте мыльный раствор, чтобы избежать порчи жидкости и самого диспенсера.
10. Диспенсер может автоматически реагировать и выдавать порцию мыла, когда ваши руки находятся вблизи.
11. Не подвергайте диспенсер механическому воздействию. Толчки, удары или падения даже с небольшой высоты могут повредить диспенсер.
12. Никогда не заполняйте емкость легковоспламеняющимися жидкостями или агрессивными химическими веществами.
13. Пожалуйста, используйте и храните диспенсер при температуре от 0°C до 50°C.
14. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, немедленно прекратите использование диспенсера и устраните проблему.

**Батареи:**

* Убедитесь, что батарейный отсек надежно закрыт. Используйте только щелочные батареи АА.
* Используйте только набор из 4 щелочных аккумуляторов той же марки AA и не используйте mPX.
* Не смешивайте щелочные, стандартные батареи (углеродный цинк) или перезаряжаемые батареи-аккумуляторные (гидрид никеля).
* Не смешивайте старые и новые батареи.
* Правильно вставьте (полярность) батареи в батарейный отсек.
* Замените полный комплект из 4 щелочных батарей АА в любой момент времени.
* Чтобы предотвратить утечку батареи, извлеките их из диспенсера, если он не используется в течение длительного периода времени.
* Если батареи протекают, не допускайте контакта жидкости батареи с кожей или глазами. Если контакт был установлен, необходимо промыть пораженный участок обильным количеством воды и обратиться к врачу.
* Держите батареи в недоступном для детей месте.
* Не перезаряжаемые батареи АА не должны перезаряжаться. В этом устройстве можно использовать аккумуляторные батареи АА.
* Аккумуляторные батареи должны быть удалены из

прибор перед зарядкой.

* Заряжайте только аккумуляторные батареи с помощью зарядного устройства, поставляемого с этими батареями, и следуйте инструкциям в руководстве производителя.
* Аккумуляторные батареи должны перезаряжаться только под наблюдением взрослых.
* Никогда не повреждайте аккумуляторные батареи. Повреждение корпуса устройства и/или прокол таких батарей могут привести к взрыву или пожару!
* Плоские щелочные батареи АА должны быть удалены и утилизированы по правилам.
* Не допускается раздавливать, прокалывать, разбирать или иным образом повреждать батареи.
* Не бросайте батарейки в огонь, потому что они могут взорваться!
* Не подвергайте устройство и батареи чрезмерным источникам тепла, таким как огонь или прямой солнечный свет.
* Не выбрасывайте батарейки в свои бытовые отходы. Чтобы утилизировать батареи, отнесите их на местный пункт переработки. Свяжитесь с местными органами власти для получения подробной информации.

**КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ**

ЕСЛИ светодиодный индикатор мигает красным светом или диспенсер не включается, значит низкий уровень заряда батареи или батарея разряжена, необходимо заменить батареи;

**ЕСЛИ** не поддается мыло, при этом присутствует звук, засорилась трубка диспенсера в связи с неправильной эксплуатацией, её необходимо промыть. Вылейте мыльный раствор, промойте емкость и налейте теплую воду. Поднесите руку к сенсору, задача в том, чтобы вода вышла через трубку и прочистила ее.

**ЕСЛИ** Вы проделали все вышеописанные манипуляции и не помогло решить проблему, оставьте заявку в телеграмм-боте **@wisehome\_brand\_bot**.