**Инструкция по эксплуатации настенного диспенсера для мыла P9**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего магазина, надеемся, что Вы остались довольны покупкой.

Расскажите о своих впечатлениях, оставив честный отзыв о самом товаре, помогите другим сделать правильный выбор.

|  |
| --- |
| Если товар Вам понравился, вы можете получить **ПРИЯТНЫЙ БОНУС – 100 руб. на карту или телефон.** Что для этого нужно сделать?   1. Написать нам положительный отзыв и   поставить **⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️**   1. Прислать нам скриншоты Вашего отзыва и этой инструкции, данные куда перевести бонус (укажите еще банк), в телеграмм бот **@wisehome\_brand\_bot**, или перейдя по QR-коду   qr  **НИГДЕ** не публикуйте информацию про бонус, особенно в отзывах!  Так как площадка WB может заблокировать отзыв! |

Просим Вас **оценивать работающий товар**. Если Вы получили брак или диспенсер для мыла перестал работать в течение гарантийного срока – **6 месяцев**, Вы можете осуществить возврат и сделать новый заказ, или получить полный возврат денежных средств. Для решения проблемы или по любому другому вопросу оставьте заявку в телеграмм-боте **@wisehome\_brand\_bot,** с вами свяжутся..

**!!МЫ ОПЕРАТИВНО РЕШИМ ВАШ ВОПРОС!!**

**Комплектация:**

1 х Автоматический дозатор мыла;

1 х Зарядный кабель TYPE-C;

1 х Пузырек для промывки;

2 х Крепление-липучка на стену;

1 х Инструкция.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА:**

Модель: P9

Управление: сенсорное

Номинальная мощность: <=1,5 Вт

АКБ: литиевая

Расстояние срабатывания: 0-70 мм

Скорость выдачи пены: 0,25 сек.

Время выдачи пены: 0,3/0,8/1,5/2 c/ (4 режима)

Вес: 310 г.

Метод установки: настольный/настенный

Уровень водонепроницаемости: IPX5

**Индикатор уровня подачи пены:** режимы подачи пены – выбираются вручную.

**Установка изделия:** легко крепится без сверления и порчи стен. Снимите защитную пленку с крепления и приклейте в выбранное место. Установите диспенсер в крепление. Чтобы извлечь диспенсер из крепления его необходимо приподнять.

**Примечание:** стену необходимо заранее очистить от пыли и обезжирить, убедитесь в прочном прилегании акрилового клея к стене.

**Способ применения:** смешайте в емкости 1:4 (100 мл) обычного любого жидкого мыла и 3:4 (300 мл) – части воды, перемешайте и залейте раствор в диспенсер и плотно закрутите верхнюю часть диспенсера. Включите диспенсер и отрегулируйте подачу пены.

Пропорциями можете поиграться, чтобы достигнуть желаемой плотности пены.

**Примечание:** для получения воздушной пены используйте РАСТВОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ТОЛЬКО С ВОДОЙ, заранее разведенный в емкости. Нельзя налить жидкое мыло в диспенсер и сверху залить водой, это приведет к поломке!

**Способ включения:** включите диспенсер, удерживая сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды. Коротким нажатием кнопки установите нужную дозировку подачи пены «1», «2», «З», «4» на дисплее. Поднесите руку к сенсору диспенсера и получите мягкую пену.

**ВНИМАНИЕ**: перед началом использования диспенсера, необходимо его поставить на зарядку через usb-провод. Адаптер питания в комплекте не идет. Время до полного заряда около 3 часов. Одного заряда хватает на 2000 использований.

**Предостережения:**

1. Для чистки аккуратно протрите поверхность диспенсера влажным полотенцем, когда он выключен.
2. После зарядки диспенсера необходимо установить в разъем силиконовую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды.
3. Не погружайте изделие в воду и не мойте непосредственно водой, чтобы избежать короткого замыкания печатной платы.
4. Если диспенсер не используется в течение длительного времени, храните его в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и вблизи источника тепла.
5. Если диспенсер не используется в течение длительного времени, вылейте мыльный раствор, чтобы избежать порчи жидкости.
6. Диспенсер может автоматически реагировать и выдавать порцию пену, когда ваши руки находятся вблизи. Расстояние, при котором диспенсер может среагировать составляет 0-70 мм.
7. Прежде чем подключать диспенсер в розетку, убедитесь, что напряжение, указанное на диспенсер, соответствует напряжению электросети.
8. Убедитесь, что зарядный кабель TYPE-C и адаптер питания сухие.
9. Не разбирайте корпус диспенсера для замены аккумулятора.
10. Не ударяйте и не роняйте диспенсер.

**КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ**


**ЕСЛИ** индикатор уровня подачи пены быстро мигает, значит датчик покрыт мылом, необходимо протереть. Выключите диспенсер, протрите чувствительную зону и включите;

**ЕСЛИ** не поддается или подается малое количество мыла, льется мыльная вода, а не пена, засорилась трубка диспенсера, её необходимо промыть с помощью пузырька, который идет в комплекте:

* Отрежьте небольшую часть горлышка пузырька, наполните теплой водой



* Открутите верхнюю часть диспенсера;
* Установите горлышко пузырька в трубку и промойте ее водой, чтобы она начала вытекать из носика.

****

* Далее налейте мыльный раствор и пользуйтесь с удовольствием диспенсером.

**ЕСЛИ** Вы проделали все вышеописанные манипуляции и не помогло решить проблему, оставьте заявку в телеграмм-боте **@wisehome\_brand\_bot,** с вами свяжутся.