**Инструкция по эксплуатации настенного диспенсера для мыла P10**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего магазина, надеемся, что Вы остались довольны покупкой.

Расскажите о своих впечатлениях, оставив честный отзыв о самом товаре, помогите другим сделать правильный выбор.

|  |
| --- |
| Если товар Вам понравился, вы можете получить **ПРИЯТНЫЙ БОНУС – 100 руб. на карту или телефон.** Что для этого нужно сделать?   1. Написать нам положительный отзыв и   поставить **⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️**   1. Прислать нам скриншоты Вашего отзыва и этой инструкции, данные куда перевести бонус (укажите еще банк), в телеграмм бот **@wisehome\_brand\_bot**, или перейдя по QR-коду   qr  **НИГДЕ** не публикуйте информацию про бонус, особенно в отзывах!  Так как площадка WB может заблокировать отзыв! |

Просим Вас **оценивать работающий товар**. Если Вы получили брак или диспенсер для мыла перестал работать в течение гарантийного срока – **6 месяцев**, Вы можете осуществить возврат и сделать новый заказ, или получить полный возврат денежных средств. Для решения проблемы или по любому другому вопросу оставьте заявку в телеграмм боте **@wisehome\_brand\_bot.**

**!!МЫ ОПЕРАТИВНО РЕШИМ ВАШ ВОПРОС!!**

Не торопитесь оставлять негативный отзыв в случае, если повреждена упаковка, перепутан товар, задержалась доставка, МЫ-ПРОДАВЦЫ не выполняем функцию логистики! Хотим Вас уверить, что все наши товары проходят проверку на брак и целостность, перед тем как поступить на склад маркетплейса.

**Комплектация:**

1 х Автоматический дозатор мыла;

1 х Зарядный кабель TYPE-C;

1 х Пузырек для промывки;

2 х Крепление-липучка на стену;

1 х Инструкция.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА:**

Модель: P10

Управление: сенсорное

Номинальная мощность: <=1,5 Вт

Источник питания: литиевая батарея

Расстояние срабатывания: 0-70 мм

Скорость выдачи пены: 0,25 сек.

Время выдачи пены: 0,3/0,8/1,5/2 c/ (4 режима)

Вес: 377 г.

Объем: 420 мл.

Метод установки: настольный/настенный

Уровень водонепроницаемости: IPX5

Рабочая температура: 5°C~35°C

Рабочая влажность: 0%~85%

**Индикатор уровня подачи пены:** режимы подачи пены – выбираются вручную.

**Установка изделия:** легко крепится без сверления и порчи стен. Снимите защитную пленку с крепления и приклейте в выбранное место. Установите диспенсер в крепление. Чтобы извлечь диспенсер из крепления его необходимо приподнять.

**Примечание:** стену необходимо заранее очистить от пыли и обезжирить, убедитесь в прочном прилегании акрилового клея к стене.

**Способ применения:** смешайте в емкости 1:4 (100 мл) обычного любого жидкого мыла и 3:4 (320 мл) – части воды, перемешайте и залейте раствор в диспенсер и плотно закрутите верхнюю часть диспенсера. Включите диспенсер и отрегулируйте подачу пены.

Пропорциями можете поиграться, чтобы достигнуть желаемой плотности пены.

**Примечание:** для получения воздушной пены используйте РАСТВОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ТОЛЬКО С ВОДОЙ, заранее разведенный в емкости. Нельзя налить жидкое мыло в диспенсер и сверху залить водой, это приведет к поломке!

**Способ включения:** включите диспенсер, удерживая сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды, выключить аналогичным способом. Коротким нажатием кнопки установите нужную дозировку подачи пены «1», «2», «З», «4» на дисплее. Поднесите руку к сенсору диспенсера и получите мягкую пену.

**ВНИМАНИЕ**: перед началом использования диспенсера, необходимо его поставить на зарядку через usb-провод. Адаптер питания в комплекте не идет. Время до полного заряда около 1-3 часов. Одного заряда хватает на 2000 использований.

Дозатор мыла перейдет в режим ожидания, если он не работает в течение

длительного времени, нет необходимости выключать его самостоятельно.

**Предостережения:**

1. Диспенсер и аксессуары не являются игрушками, не кладите их в места доступные детям.
2. Диспенсер содержит встроенную перезаряжаемую аккумуляторную батарею, не бросайте его в огонь, не используйте и не оставляйте в месте с высокой температурой.
3. При необходимости очистки рекомендуется использовать влажное полотенце, чтобы аккуратно протереть поверхность диспенсера, когда он выключен.
4. После зарядки диспенсера необходимо установить в разъем силиконовую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды.
5. Не погружайте изделие в воду и не мойте непосредственно водой, чтобы избежать короткого замыкания печатной платы.
6. Если диспенсер не используется в течение длительного времени, храните его в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и вблизи источника тепла.
7. Если диспенсер не используется в течение длительного времени, вылейте мыльный раствор, чтобы избежать порчи жидкости.
8. Диспенсер может автоматически реагировать и выдавать порцию пену, когда ваши руки находятся вблизи. Расстояние, при котором диспенсер может среагировать составляет 0-70 мм.
9. Прежде чем подключать диспенсер в розетку, убедитесь, что напряжение, указанное на диспенсер, соответствует напряжению электросети.
10. Убедитесь, что зарядный кабель TYPE-C и адаптер питания сухие.
11. Не используйте диспенсер, если зарядный кабель или адаптер повреждены.
12. Не разбирайте корпус диспенсера для замены аккумулятора.
13. Не ударяйте и не роняйте диспенсер.
14. Пожалуйста, используйте и храните диспенсер при температуре от 5°C до 35°C.
15. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, немедленно прекратите использование диспенсера и устраните проблему.

**КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ**

**ЕСЛИ** индикатор уровня подачи пены быстро мигает, значит датчик покрыт мылом, необходимо протереть. Выключите диспенсер, протрите чувствительную зону и включите;

ЕСЛИ светодиодный индикатор будет мигать несколько секунд, а затем автоматически погаснет, значит низкий уровень заряда батареи, необходимо зарядить диспенсер;


**ЕСЛИ** не поддается или подается малое количество мыла, включите режим очистки: включите диспенсер, удерживая сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ две секунды и далее трижды нажмите на сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Диспенсер автоматически выключит режим очистки через 10 секунд.

**ЕСЛИ** не поддается или подается малое количество мыла, засорилась трубка диспенсера, её необходимо промыть с помощью пузырька, который идет в комплекте:

* Отрежьте небольшую часть горлышка пузырька, наполните теплой водой



* Открутите верхнюю часть диспенсера;
* Установите горлышко пузырька в трубку и промойте ее водой, чтобы она начала вытекать из носика.

****

* Далее налейте мыльный раствор и пользуйтесь с удовольствием диспенсером.

**ЕСЛИ** Вы проделали все вышеописанные манипуляции и не помогло решить проблему, оставьте заявку в телеграмм-боте **@wisehome\_brand\_bot**.