**Инструкция по эксплуатации ароматического увлажнителя воздуха K15 HUMIDIFIER**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего магазина, надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой.

Расскажите о своих впечатлениях, оставив честный отзыв о самом товаре, помогите другим сделать правильный выбор.

|  |
| --- |
| Если товар Вам понравился, вы можете получить **ПРИЯТНЫЙ БОНУС – 100 руб. на карту или телефон.** Что для этого нужно сделать?   1. Написать нам положительный отзыв и   поставить **⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️**   1. Прислать нам скриншоты Вашего отзыва и этой инструкции, данные куда перевести бонус (укажите еще банк), в телеграмм бот **@wisehome\_brand\_bot**, или перейдя по QR-коду   qr  **НИГДЕ** не публикуйте информацию про бонус, в т.ч. в отзывах! Так как площадка WB может заблокировать! |

Просим Вас **оценивать работающий товар**. Если Вы получили брак или увлажнитель воздуха перестал работать в течение гарантийного срока – **6 месяцев**, Вы можете осуществить возврат и сделать новый заказ, или получить полный возврат денежных средств. Для решения проблемы или по любому другому вопросу оставьте заявку в телеграмм-боте **@wisehome\_brand\_bot,** с вами свяжутся.

**МЫ ОПЕРАТИВНО РЕШИМ ВАШ ВОПРОС!!**

Так же не торопитесь оставлять **негативный отзыв** в случае, если повреждена упаковка, перепутан товар, задержалась доставка, **МЫ-ПРОДАВЦЫ** не выполняем функцию логистики! По данному вопросу Вам необходимо обратиться в **тех.поддержку маркетплейса**. Хотим Вас уверить, что все наши товары проходят проверку на брак и целостность, перед тем как поступить на склад маркетплейса.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. Увлажнитель воздуха 1 шт.;
2. Кабель USB Type-C 1 шт.;
3. Инструкция 1 шт.;
4. Ватные фильтры 133x7,5 мм 2 шт.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА:**

Модель: K15

Рабочий ток: <=500 мА

Номинальная мощность: <=3 Вт

Вес: 398 г.

Номинальное напряжение: DC 5.0 B/2A

Размер: 131х131х152 мм

Материал изделия: ABS/PP/AS/PCBA

Стандарт безопасности: GB4706.1-2005/GB4706.48-2009

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, чтобы убедиться, как использовать изделие правильно!!!

**ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КНОПКИ**

1. Подсветка всегда включается автоматически при включении увлажнителя и активна 20 сек;
2. Нажмите и удержите кнопку вкл/выкл несколько секунд, чтобы активировать подсветку и повторите это действие, чтобы отключить;
3. Нажатие на кнопку включения **один раз**: непрерывное распыление с обеих форсунок;
4. Нажатие на кнопку включения **два раза:** обе форсунки поочередно работают в течение 3 секунд циклически;
5. Нажатие на кнопку включения **три раза:** обе форсунки работают в течение 3 секунд и делают паузу 3 секунды циклически;
6. Нажатие на кнопку включения **четыре раза:** выключение увлажнителя примерно через 20 сек;
7. Время работы увлажнителя воздуха при непрерывном распылении составляет **10 часов**, при поочередном распылении или с паузами – **20 часов**.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА**

1. Снимите крышку, потянув ее вверх;
2. Снимите кассету с фильтрами с крышки, потянув ее вниз (может сидеть туго);
3. Извлеките и смочите ватные фильтры в воде 5 минут;
4. Установите ватные фильтры в кассету плотно (проверьте) и присоедините их к крышке пружинами (на концах) вниз;
5. Залейте дистиллированную воду в резервуар;
6. Закройте крышку и включите питание;
7. Нажмите на кнопку включения на тыльной стороне и отрегулируйте увлажнитель в соответствии с описанием функциональной кнопки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

* **При первом использовании** увлажнителя смочите тщательно ватные фильтры в воде 5 минут. Не устанавливайте ватные фильтры, когда они высохнут;
* **При ежедневном использовании** рекомендуется менять фильтры **1 раз в 2-3 недели; при не частом – 1 раз в месяц;**
* **Не используйте увлажнитель без фильтров;**
* **Если на поверхности крышки появилась вода**, это может повлиять на эффект распыления. Пожалуйста, с помощью бумажного полотенца впитайте воду;
* **Используйте для прилагаемого кабеля питания USB Type-C адаптер питания** напряжением **5.0 B** и силой тока **2A**. Если Вы используете кабель и адаптер питания, отличный от требуемой спецификации, это может негативно повлиять на работоспособность устройства и эффект распыления;
* Пожалуйста, **заполните увлажнитель очищенной (дистиллированной) водой**, чтобы избежать повреждения функции распылителя из-за примесей в воде и обеспечить наилучшее обслуживание;
* **Не добавляйте масла, только водорастворимые добавки водорастворимые**, т.к. они растворяются в воде. Традиционные эфирные масла не растворяются в воде и могут оседать на стенках емкости, что приведет к повреждению увлажнителя;
* **Функция защиты**: встроенный чип защиты от нехватки воды автоматически прекращает работу после обнаружения отсутствия воды;
* **Дисплей** отображает влажность помещения в том месте, где увлажнитель находится.

**КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ**

**ЕСЛИ** количество пара становится меньше после длительного использования увлажнителя, необходимо сменить ватные фильтры. Вы их можете приобрести на просторах маркетплейса, размер 133x7,5 мм;

**ЕСЛИ** увлажнитель воздуха работает шумно, проверьте уровень воды. Воды должно быть ни много и ни мало;

**ЕСЛИ** увлажнитель воздуха не включается или перестал включаться, проверьте с какими характеристиками адаптер Вы используете. Характеристики адаптера питания должны быть: напряжение **5.0 B** и сила тока **2A.** А также не используйте тройник для подключения адаптера питания;

**ЕСЛИ** увлажнитель воздуха не включается или перестал включаться, попробуйте заменить имеющийся кабель питания на другой и переподключить в другую розетку;

**Просьба учесть, что данный увлажнитель воздуха НЕ полноценный увлажнитель для всей комнату, он больше подойдет, как аромадиффузор, ночник, элемент декора и настольный/прикроватный варианты использования увлажнения!!!**

**ЕСЛИ** Вы проделали все вышеописанные манипуляции и не помогло решить проблему, напишите нам в **телеграмм-бот @wisehome\_brand\_bot**е**,** с вами свяжутся.