**Инструкция по эксплуатации ароматического увлажнителя воздуха 2467**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего магазина, надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой.

Расскажите о своих впечатлениях, оставив честный отзыв о самом товаре, помогите другим сделать правильный выбор.

|  |
| --- |
| Если товар Вам понравился, вы можете получить **ПРИЯТНЫЙ БОНУС – 100 руб. на карту или телефон.** Что для этого нужно сделать?   1. Написать нам положительный отзыв и   поставить **⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️**   1. Прислать нам скриншоты Вашего отзыва и этой инструкции, данные куда перевести бонус (укажите еще банк), в телеграмм бот **@wisehome\_brand\_bot**, или перейдя по QR-коду   qr  **НИГДЕ** не публикуйте информацию про бонус, в т.ч. в отзывах! Так как площадка WB может заблокировать! |

Просим Вас **оценивать работающий товар**. Если Вы получили брак или увлажнитель воздуха перестал работать в течение гарантийного срока – **6 месяцев**, Вы можете осуществить возврат и сделать новый заказ, или получить полный возврат денежных средств. Для решения проблемы или по любому другому вопросу оставьте заявку в телеграмм-боте **@wisehome\_brand\_bot,** с вами свяжутся.

**МЫ ОПЕРАТИВНО РЕШИМ ВАШ ВОПРОС!!**

Так же не торопитесь оставлять **негативный отзыв** в случае, если повреждена упаковка, перепутан товар, задержалась доставка, **МЫ-ПРОДАВЦЫ** не выполняем функцию логистики! По данному вопросу Вам необходимо обратиться в **тех.поддержку маркетплейса**. Хотим Вас уверить, что все наши товары проходят проверку на брак и целостность, перед тем как поступить на склад маркетплейса.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. Увлажнитель воздуха 1 шт.;
2. Кабель USB Type-C 1 шт.;
3. Инструкция 1 шт.;
4. Пульт 1 шт.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА:**

Модель: 2467

Номинальная мощность: <=12 Вт

Вес: 581 г.

Частота ультразвука: 2,4 МГц

Номинальное напряжение: DC 5.0 B/2A

Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц.

Выходное напряжение: 24 В, 500 мА.

Размер: 160x160x120 мм

Материал изделия: ABS/PP/AS/PCBA

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, чтобы убедиться, как использовать изделие правильно.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Кнопка MIST/TIME (переключатель времени распыления)**

1. Нажатие на кнопку **MIST/TIME первый раз**: загорится светодиод MID/GONT, увлажнитель начнет работать в режиме непрерывного распыления;
2. Нажатие на кнопку **MIST/TIME второй раз:** увлажнитель будет работать в режиме **10-секундного распыления** и делать паузы на 10 секунд циклически;
3. Нажатие на кнопку **MIST/TIME третий раза:** увлажнитель переключится в режим **2-часового таймера**;
4. Нажатие на кнопку **MIST/TIME** **четвертый раза:** увлажнитель переключится в режим **4-часового таймера**;
5. Нажатие на кнопку **MIST/TIME** **пятый раза:** выключение подачи пара;
6. **Нажатие на кнопку MIST/TIME 3 секунды**: переключение интенсивности пара. **1 звуковой сигнал** – слабое распыление, **двойной сигнал** – сильное распыление.

**Кнопка LIGHT (переключение света)**

1. Когда увлажнитель начнет работать, подсветка переключится в режим автоматического цикла с семью цветами;
2. Нажатие на кнопку **LIGHT один раз**: включение текущего цвета подсветки;
3. Нажатие на кнопку **LIGHT второй раз**: переключение и фиксация подсветки (каждый цвет имеет 2 уровня яркости);
4. Нажатие на кнопку **LIGHT третий раз:** выключение подсветки;
5. Чтобы вернуться в режим автоматического цикла с семью цветами, снова нажмите на кнопку **LIGHT.**

**ПОШАГОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

1. Подключите кабель питания в разъем;
2. Поднимите крышку;
3. Налейте воду в резервуар;
4. По желанию добавьте 1-2 капли эфирного масла;
5. Установите плотно крышку на резервуар. Отверстие, откуда выходит пар, должно быть строго над отверстием в резервуаре с водой;
6. Для начала работы включите в сеть и нажмите на кнопку **MIST/TIME,** выберите режим работы;
7. Выберите режим подсветки кнопкой **LIGHT.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

* Воду в емкость необходимо наливать строго по **линию максимального уровня воды, не выше**. В противном случае это может негативно сказаться на эффекте распыления, либо привести к утечке воды, что в свою очередь приведет к повреждению увлажнителя;
* **Не добавляйте масла, только водорастворимые добавки водорастворимые**, т.к. они растворяются в воде. Традиционные эфирные масла не растворяются в воде и могут оседать на стенках емкости, что приведет к повреждению увлажнителя;
* **Функция защиты**: встроенный чип защиты от нехватки воды автоматически прекращает работу после обнаружения отсутствия воды;
* Во время работы звук внутри емкости для воды представляет собой звук распыления, что является нормальным явлением.

**КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ**

**ЕСЛИ** интенсивность пара слабая, проверьте, не превышает ли количество воды в емкости максимального уровня. Если добавить слишком много воды, пара будет меньше;

**ЕСЛИ** увлажнитель не включается или перестал включаться, проверьте, куда вы включаете адаптер питания, необходимо включать в розетку, а не тройник;

**ЕСЛИ** увлажнитель воздуха не включается или перестал включаться, попробуйте заменить имеющийся кабель питания с адаптером на другой и переподключить в другую розетку;

**ЕСЛИ** интенсивность пара слабая и вокруг увлажнителя много воды, проверьте правильно ли установлена крышка. Отверстие, откуда выходит пар, должно быть строго над отверстием в резервуаре с водой;

**Просьба учесть, что данный увлажнитель воздуха НЕ полноценный увлажнитель для всей комнату, он больше подойдет, как аромадиффузор, ночник, элемент декора и настольный/прикроватный варианты использования увлажнения!!!**

**ЕСЛИ** Вы проделали все вышеописанные манипуляции и не помогло решить проблему, напишите нам в **телеграмм-бот @wisehome\_brand\_bot**е**,** с вами свяжутся.