**Инструкция по эксплуатации ароматического увлажнителя воздуха V-19**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего магазина, надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой.

Расскажите о своих впечатлениях, оставив **честный отзыв** о самом товаре, помогите другим сделать правильный выбор.

|  |
| --- |
| Если товар Вам понравился, вы можете получить **ПРИЯТНЫЙ БОНУС – 100 руб. на карту или телефон.** Что для этого нужно сделать?   1. Написать нам положительный отзыв и   поставить **⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️**   1. Прислать нам скриншоты Вашего отзыва и этой инструкции, данные куда перевести бонус (укажите еще банк), в телеграмм бот **@wisehome\_brand\_bot**, или перейдя по QR-коду   qr  **НИГДЕ** не публикуйте информацию про бонус, в т.ч. в отзывах!  Так как площадка WB может заблокировать отзыв! |

Просим Вас **оценивать работающий товар**. Если Вы получили брак или увлажнитель воздуха перестал работать в течение гарантийного срока – **6 месяцев**, Вы можете осуществить возврат и сделать новый заказ, или получить полный возврат денежных средств. Для решения проблемы или по любому другому вопросу оставьте заявку в телеграмм-боте **@wisehome\_brand\_bot,** с вами свяжутся.

**МЫ ОПЕРАТИВНО РЕШИМ ВАШ ВОПРОС!!**

Так же не торопитесь оставлять **негативный отзыв** в случае, если повреждена упаковка, перепутан товар, задержалась доставка, **МЫ-ПРОДАВЦЫ** не выполняем функцию логистики! По данному вопросу Вам необходимо обратиться в **тех.поддержку маркетплейса**. Хотим Вас уверить, что все наши товары проходят проверку на брак и целостность, перед тем как поступить на склад маркетплейса.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. Увлажнитель воздуха 1 шт.;
2. Кабель USB Type-C 1 шт.;
3. Инструкция 1 шт.;
4. Пульт 1 шт.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА:**

Модель: V-19

Мощность: IOW

Частота ультразвука: 2,4 МГц

Скорость распыления (режим «пламя»): 20-30 мл /ч

Скорость распыления (режим «вулкан»): 5-10 мл /ч

Материал изделия: ABS/PP/электронные компоненты

Объем резервуара: 300 мл.

Вес: 315 г.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, чтобы убедиться, как использовать изделие правильно.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Поместите увлажнитель в безопасное и устойчивое место. Проверьте, нет ли загрязнений внутри резервуара для воды;

2. Налейте в резервуар для воды достаточное количество воды (температура менее 400 ° С). Не превышайте максимальный уровень, иначе интенсивность пара будет слабой;

3. Установите крышку увлажнителя на резервуар для воды в правильное положение, как показано на рисунке:



Выступ находится на резервуаре (см.рисунок).

Закрывайте крышку в правильном положении

Выемка на верхней крышке находится близко к краю (см.рисунок)

1. Для увлажнителя можно использовать эфирные масла, капнув пару капель в резервуар с водой;
2. Подключите адаптер питания к розетке.

**РЕЖИМЫ: ПЛАМЯ И ВУЛКАН**

1. Коротким нажатием на **левую кнопку ON** включить режим «вулкан» в виде колец;
2. Повторным нажатием на **левую кнопку ON** появляется режим «пламя» и много пара;
3. Нажав на **левую кнопку ON** 3-ий раз – увлажнитель выключится.

**ПОДСВЕТКА**

1. Коротким нажатием на **центральную кнопку «солнышко»** включить оранжевую подсветку;
2. Повторным нажатием на **центральную кнопку «солнышко»** включить синюю подсветку;
3. Нажав на **центральную кнопку «солнышко»** 3-ий раз – подсветка выключится.

**ТАЙМЕР**

1. Коротким нажатием на **правую кнопку** установить таймер на 2 часа;
2. Повторным нажатием на **правую кнопку** установить таймер на 8 часов;
3. Нажав на **правую кнопку** 3-ий раз, установить непрерывный режим.

Увлажнитель автоматически отключается при малом количестве воды.

**ДИСТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА**

**ON/OFF** - Вкл/Выкл

**TIMING** - установка/Выкл.таймера

**HI/LO** - переключение режимов вулкан/пламя

**LIGHT** - переключение подсветки оранжевая/синяя

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

* Воду в емкость необходимо наливать строго по **линию максимального уровня воды, не выше**. В противном случае это может негативно сказаться на эффекте распыления, либо привести к утечке воды, что в свою очередь приведет к повреждению увлажнителя;
* **Не добавляйте масла, только водорастворимые добавки водорастворимые**, т.к. они растворяются в воде. Традиционные эфирные масла не растворяются в воде и могут оседать на стенках емкости, что приведет к повреждению увлажнителя;
* **Функция защиты**: встроенный чип защиты от нехватки воды автоматически прекращает работу после обнаружения отсутствия воды;
* Во время работы звук внутри емкости для воды представляет собой звук распыления, что является нормальным явлением;
* Необходимо регулярно чистить резервуар для воды, рекомендуется два раза в неделю. Если долгое время не используете увлажнитель, вылейте оставшуюся воду, высушите и храните в прохладном месте.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

1. После использования увлажнителя отключите питание, снимите крышку, вылейте оставшуюся воду;
2. Аккуратно очистите резервуар;
3. Поставьте резервуар для воды вверх дном в безопасное место и дайте ему высохнуть естественным путем.

**ВНИМАНИЕ**

1. Лицам, не являющимся специалистами, не рекомендуется разбирать и ремонтировать увлажнитель. В противном случае гарантия перестанет действовать;
2. Увлажнитель не является медицинским изделием, и не может использоваться в качестве медицинского инструмента;
3. Не используйте увлажнитель в местах, таких как большая высота, склон или внутри автомобиля;
4. Убедитесь, что адаптер питания безопасен в использовании, не сгибайте и не растягивайте шнур питания. Не подвергайте адаптер питания воздействию высоких температур. Если адаптер питания поврежден, прекратите его использование;
5. Не храните адаптер питания во влажных местах;
6. Не используйте увлажнитель рядом мебелью, одеждой или стеной;
7. Храните увлажнитель вдали от источников электропитания и не ставьте его рядом с телевизором, стереосистемой, духовым шкафом, микроволновой печью и другими бытовыми приборами;
8. Во время работы не закрывайте увлажнитель, это может привести к скоплению воды и повреждению;
9. Увлажнитель не следует перемещать во время использования, а если у вас влажные руки, не прикасайтесь к нем;
10. Храните увлажнитель в недоступном для детей месте;
11. При использовании увлажнителя может образовываться конденсат, будьте осторожны, не размещайте вблизи предметы, у которых нет защиты от влаги;
12. В случае утечки воды немедленно выключите увлажнитель и отсоедините адаптер от розетки постоянного тока, вылейте воду из резервуара.

**КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ**

**ЕСЛИ** интенсивность пара слабая, проверьте, не превышает ли количество воды в емкости максимального уровня. Если добавить слишком много воды, пара будет меньше;

**ЕСЛИ** увлажнитель не включается или перестал включаться, проверьте, куда вы включаете адаптер питания, необходимо включать в розетку, а не тройник;

**ЕСЛИ** увлажнитель воздуха не включается или перестал включаться, попробуйте заменить имеющийся кабель питания с адаптером на другой и переподключить в другую розетку;

**ЕСЛИ** увлажнитель не работает, проверьте правильно ли установлена крышка на резервуар с водой. Выемка на крышке должна быть установлена на выступ резервуара;

**Просьба учесть, что данный увлажнитель воздуха НЕ полноценный увлажнитель для всей комнату, он больше подойдет, как аромадиффузор, ночник, элемент декора и настольный/прикроватный варианты использования увлажнения!!!**

**ЕСЛИ** Вы проделали все вышеописанные манипуляции и не помогло решить проблему, напишите нам в **телеграмм-бот @wisehome\_brand\_bot**е**,** с вами свяжутся.